

DC-DC конвертор 10А

Неизолиран понижаващ модул.

Асинхронен изправител.

Вдодящо напрежение:  DC 12V / 24V

Изходящо напрежение:DC 5V

Изходен ток: max. 10A

Изходна мощност: 50W

SS (Soft Start) време: ~ 500ms

Изходни пулсации: 50mV (MAX)

Честотна лента: 20МHz

Работна температура: -40°C ~ +85°C. При околна температура >40°C добавете радиатор.

Защита от късо с-е: Да, автоматично възстановяване.

Защита от размяна на полюсите на входа: НЕ

Корпус: Пластмасов

Размери [mm] (LxWxH): 58x40x21