Aлармата на прозореца и вратата RL-1828 с магнитен сензор излъчва силен звуков сигнал и не позволява на неканените гости, натрапници и крадци да влязат в къщата, офиса, гаража, апартамента, плевнята или друга стая.

Лесно се закрепва към прозорци и врати с двустранна лепяща лента, без винтове.

От едната страна на алармата е превключвател на режим включване / изключване.

В положение „Вкл.“ Магнитният сензор издава аларма, ако някой се опита да отвори врата или прозорец на повече от 1 cm.

В положение "Изключено" алармата е изключена.

Можете също да включите и изключите алармата дистанционно от дистанционното управление.

Спецификации

Обем 120 dB

Време за работа на сирената 30 s

Габаритни размери 98 х 50х 23 мм

Прочетете повече: https://bigl.ua/p1120782449-okonnaya-dvernaya-signalizatsiya